**Туалетная кабина "Стандарт EcoGR"** модель 2014 года, изготовленная из высококачественного ударопрочного полиэтилена, плотностью 300 кг/см³, обладающего высокой стойкостью к УФ-излучению.

Кабина комплектуется двухслойной лицевой панелью с цельнопетельной конструкцией двери (антивандальный эффект).

**Емкость накопительного бака 250 л.**

В комплектацию вошли: внутренняя задвижка, сиденье с крышкой, бумагодержатель, дужки для замка, крючок для одежды.

Туалетная кабина "Стандарт EcoGR" поставляется на условиях 7-ми летней гарантии.

**Габаритные размеры:**

- в разобранном виде - 1,3 м. куб.

- в собранном виде - 2,8 м. куб.

**ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:**

Боковые стенки кабины обеспечивают повышение прочности кабины (дополнительные ребра жесткости) и позволяют размещать рекламные материалы.

Крепление двери кабины осуществляется по типу рояльной петли (исключает провисание и вырывание двери)

Поддон для кабины обработан влагоотталкивающей пропиткой, что позволяет существенно продлить срок эксплуатации кабины.

Приемный бак имеет цельнолитую конструкцию и обладает повышенной прочностью.

Внешний вид кабины имеет ровно-отформованные стенки с четким рисунком и треугольную свето-прозрачную крышу

