Туалетная кабина "Эконом EcoGR" модель 2014 года, изготовленная из высококачественного ударопрочного полиэтилена, плотностью 300 кг/см³, обладающего высокой стойкостью к УФ-излучению.

Кабина комплектуется однослойной лицевой панелью (дверь + арка) с ребрами повышенной жесткости. Высокопрочные петли закреплены на стальных заклепках.

Емкость накопительного бака 250 л.

В комплектацию вошли: внутренняя задвижка, сиденье с крышкой, бумагодержатель, дужки для замка, крючок для одежды.

Туалетная кабина "Эконом EcoGR" поставляется на условиях 2-х летней гарантии.

**Габаритные размеры:**

- в разобранном виде - 1,3 м. куб.

- в собранном виде - 2,8 м. куб.

**ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:**

Передняя панель усиленной конструкции изготовлена не из алюминиевого, а из стального каркаса.

Повышенная прочность крепления двери кабины обеспечивается за счет увеличенного количества высокопрочных петель и стальных заклепок.

Поддон для кабины обработан влагоотталкивающей пропиткой, что позволяет существенно продлить срок эксплуатации кабины.

Приемный бак имеет цельнолитую конструкцию и обладает повышенной прочностью.

Оригинальность дизайну кабины придают геометрически точные линии стенок с четким рисунком и треугольная прозрачная светлая крыша.

